**8 PORT POE 2 PORT UPLINK + 2 PORT SFP SWITCH ŞARTNAMESİ**

* Anahtar üzerinde en az 8 adet PoE 100/1000 Mbps RJ-45 Base-TX autosense portu, 2 adet 1000 Mbps Uplink portu ve 2 adet 1000 Mbps SFP portu bulunmalıdır. Anahtar üzerinde 12 port aktif olarak kullanılabilmelidir.
* Anahtar üzerindeki en az 8 adet 100/1000Base-TX port 802.3af/at PoE (Power Over Ethernet) desteğine sahip olmalıdır.
* Anahtar en az 120 Watt PoE çıkış gücüne sahip olmalıdır.
* Anahtar üzerindeki 8 adet PoE portların her biri için maksimum 15,4W çıkış gücü olmalıdır.
* Anahtar, 250 metreye kadar PoE desteği sağlayabilmelidir. Uzun mesafe modu anahtar üzerinden ayarlanabilmelidir.
* Anahtar trafik akışını düzenlemek amacıyla IEEE 802.3x özelliğini desteklemelidir.
* Anahtar en az 2K MAC adres tablosu desteklemelidir.
* Anahtarın çalışabilirliği led link olarak kullanıcıya gösterilmelidir. Ön panel üzerinde güç ışığı, PoE ışığı ve ethernet data ışıkları ile bilgi sağlamalıdır.
* Anahtarın minimum çalışma sıcaklığı -10 ° ~ 55 ° C değerlerinde olmalıdır.
* Anahtar çalışma gerilimi AC100-240V 50/60Hz değerlerinde olmalıdır.
* Anahtarın en az 2 yıl garantisi olacaktır.