|  |
| --- |
| **Ürün Bilgi Formu** |
| **Tedarikçinin adı veya ticari ünvanı** |
| KUMTEL DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| **Tedarikçinin adresi:** |
| Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:42 Melikgazi KAYSERİ |
| **Model Tanımlayıcı:** |
| HFC-100 |
| **Soğutma cihazının tipi:** |  |
| Düşük gürültülü cihaz: | Hayır | Tasarım tipi: | Bağımsız |
| Şarap saklama cihazı: | Hayır | Diğer soğutma cihazı: | Evet |
| **Genel ürün parametreleri** |
| **Parametre** |  | **Değer** | **Parametre** | **Değer** |
| Tüm boyutlar (milimetre) | Yükseklik | 850 | Toplam hacim (dm3 veya litre) | 99 |
| Genişlik | 547 |
| Derinlik | 446 |
| EEI |  100 | Enerji verimliliği sınıfı | E |
| Havadaki akustik gürültü emisyonu (dB (A) re 1pW) | 38 | Havadaki akustik gürültü emisyonu | C |
| Yıllık enerji tüketimi (kWh/a) | 169 | İklim sınıfı | Genişletilmiş ılıman / Tropikal |
| Soğutma cihazının uygun olduğu asgari ortam sıcaklığı (°C) | 10 | Soğutma cihazının uygun olduğu asgari ortamsıcaklığı (°C) | 38 |
| Kış ayarı | Hayır |  |
| **Bölme parametreleri** |
| Bölme tipi | Bölme parametreleri ve değerleri |
| Bölme hacmi (dm3 veya L) | Optimum gıda saklama için önerilen sıcaklıkayarı (°C)Bu ayarlar Ek IV, Tablo 3'te belirtilen saklama koşulları ile çelişmez | Dondurma Kapasitesi (kg/24h) | Buz çözme tipi (Otomatik buz çözme= O)El ayarlı buz çözme = E) |
| Yüksek sıcaklıklı kiler | Hayır |  |  |  |  |
| Şarap saklama | Hayır |  |  |  |  |
| Kiler | Hayır |  |  |  |  |
| Taze gıda | Hayır |  |  |  |  |
| Soğuk | Hayır |  |  |  |  |
| Yıldızsız veya (buz yapıcı) | Hayır |  |  |  |  |
| 1-yıldızlı | Hayır |  |  |  |  |
| 2-yıldızlı | Hayır |  |  |  |  |
| 3-yıldızlı | Hayır |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dondurucu (4-yıldızlı) | Hayır |  |  |  |  |
| İki yıldızlı bölüm | Hayır |  |  |  |  |
| Değişken sıcaklık bölmesi | Evet | 99 | +4 or-18 | 4.5 | M |
| **4-yıldızlı bölmeler için** |
| Hızlı dondurma imkânı | Hayır |
| **Şarap saklama cihazları için** |
| Standart şarap şişesi sayısı | - |
| **Işık kaynağı parametreleri** |
| Işık kaynağının tipi | Hayır |
| Enerji verimliliği sınıfı | Uygulanmaz |
| **Tedarikçi tarafından belirlenen asgari garanti süresi: 24 ay** |
| Ek Bilgiler: |
| Soğutma Cihazlarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/2019/AB) (SGM:2021/7) Ek- II’sinin 4 üncü maddesi uyarınca imalatçının internet sitesine olan ağ bağlantısı yazılır.[www.kumtel.com](http://www.kumtel.com/)a (Değişik:RG-7/10/2022-31976) 6/8/2021 tarihli ve 31560 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan IşıkKaynaklarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2019/2015/AB) (SGM:2021/12) uyarınca hesaplanır.b (Değişik:RG-7/10/2022-31976) Etiket veya ürün bilgi formunda değişiklik yapılması halinde ürün yeni model olarak kabul edilir. Tedarikçi, artık modelin birimlerini piyasaya arz etmediğini kendi internet sitesinden sağladığı ürün bilgi formunda belirtir veya uygulanabilir hallerde veri tabanı üzerinden de sunabilir. Bu maddede değişiklik yapılması durumunda, belirtilen uygulamanın amaçları bakımından, ürün yeni model olarak kabul edilmez.c Uygulanabilir hallerde, ürün veri tabanına kayıtlı ürünler için, ürün veri tabanı bu hücrenin içeriğini otomatik kesin olarak oluşturursa, tedarikçi bu verileri girmez. Tedarikçinin internet sitesi üzerinden ürün bilgi formunu sağlanması halinde, bu hücre içeriği tedarikçi tarafından sağlanmak zorundadır.d Bu maddede yapılan değişiklikler, Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin amaçları bakımından kabul edilmez. |